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[bookmark: _Toc59562311]Вариант 1 «Оцинкованные контейнера»
Вариант 1 настоящей схемы обращения с твердыми коммунальными отходами подразумевает замену контейнеров для ТКО и ВМР объемом 0,75 м3 на оцинкованные контейнера объемом 1,1 м3. 
Оборудование перегрузочной станции на территории действующего полигона ТКО г. Вилейка и установку мусоросортровочной линии мощностью 5 000 тонн в год.
[bookmark: _Toc59562312]Контейнеры 1,1 м3 для сбора ТКО и ВМР
Контейнеры для сбора ТКО и ВМР объемом 0,75 м3 необходимо заменить на контейнеры 1,1 м3, это позволит беспрепятственно осуществлять загрузку контейнеров в спецавтотехнику с задним механизмом загрузки, так же экономить пространство и время – так как 2 контейнера 1,1 м3 по объему эквивалентны 3 контейнерам 0,75 м3, а по габаритам существенно меньше.
В традиционно применяемых открытых контейнерах для ВМР 0,75м3 содержится высокий процент ненужных фракций, которые загрязняют ВМР. В итоге загрязненное вторсырье становится непригодным для дальнейшей переработки. Таким образом, контейнеры нового типа должны повысить качество собираемого вторичного сырья.
Оцинкованные евроконтейнеры обладают и рядом других немаловажных преимуществ:
· евроконтейнеры более прочные. На корпус такого контейнера при загрузке в мусоровоз практически не оказывается механическое воздействие, за счёт чего он сохраняет свою форму, внешний вид и может служить 7-10 лет и более;
· экономическая выгода при обслуживании евроконтейнеров. Оцинкованные контейнеры не нужно регулярно красить, вывозятся они реже за счёт большей ёмкости;
· эстетическая привлекательность. Контейнер сохраняет свою форму и внешний вид на протяжении всего периода эксплуатации. Обычные контейнеры с течением времени из-за особенностей загрузки в мусоровоз теряют свою форму и внешний вид;
· более низкие эксплуатационные расходы на сбор отходов;
· мобильность. Контейнеры можно подкатить к загрузочному бункеру мусоровоза и не расходовать ресурс автомобиля на сложные манёвры;
· привлекательный внешний вид. Симпатичные разноцветные контейнеры совершенно не портят внешний вид придомовых территорий. 
Для замены стандартных контейнеров рассматриваются контейнеры, приспособленные к спецавтотранспорту с манипулятором задней загрузки, характеристики контейнеров представлены в таблице 1.
Таблица 1 -Характеристики новых контейнеров для ТКО и ВМР*.
	Параметр
	Контейнер 1,1 м3 для ТКО
	Контейнер 1,1 м3 для ВМР

	1
	2
	3

	Материал
	Сталь 1,21,5мм
	Сталь сетка

	Габариты
	1385×1000×1395
	1370×1000×1305

	Грузоподъемность
	440 кг
	400 кг

	Собственная масса
	130 кг
	75 кг

	Объем
	1,1 м3
	1,1 м3

	Дополнительно
	Колеса на резине, снабжены тормозом
	Колеса на резине, снабжены тормозом

	Срок эксплуатации
	10 лет
	10 лет

	Цена
	610,00 р. с НДС
	600,00 р. с НДС


* - взято из открытых источников
Примеры контейнеров 1,1 м3 для ТКО и ВМР приведены на рисунках 1 - 2.
[image: Описание: Описание: 111]
Рисунок 1 – Внешний вид оцинкованного контейнера 1,1 м3 для ТКО
[image: Описание: Описание: 115]
Рисунок 2 – Внешний вид оцинкованного контейнера 1,1 м3 для ВМР
Замена стандартных контейнеров Вилейского района будет проводится на евроконтейнеры объемом 1,1 м3. Для приобретения рекомендуется приобретение 383 контейнера для сбора ТКО 1,1 м3 и 814 контейнеров для раздельного и смешанного сбора ВМР 1,1 м3. Количество контейнеров для ТКО может изменяться и дополняться в соответствии с потребностью каждой конкретной площадки.
Общая стоимость оцинкованных контейнеров, рекомендованных к приобретению равна 722 030,00 руб. (или 601 691,67 руб. без НДС 20 %) и рассчитывается путем суммации общей стоимости всех контейнеров ТКО и ВМР (1).
; (1)
233 630,00 +488 400,00 = 722 030,00 руб.
Где:
Σобщ - общая стоимость контейнеров, рекомендованных к приобретению для Вилейского района;
Σтко - общая стоимость контейнеров для ТКО, рекомендованных к приобретению;
Σвмр - общая стоимость контейнеров для ВМР, рекомендованных к приобретению.
Стоимость оцинкованных контейнеров 1,1 м3 ТКО для Вилейского района (2) составляет 233 630,00 руб. (или 194 691,67 руб. без НДС 20 %).
; (2)
383 × 610,00 = 233 630 руб. 
Где:
Σтко - общая стоимость контейнеров для ТКО, рекомендованных к приобретению;
Νтко - количество контейнеров для ТКО рекомендованных для приобретения;
Стко - стоимость одного контейнера для ТКО (из открытых источников).
В случае приобретения оцинкованных контейнеров, стоимость контейнеров 1.1 м3 ВМР для Вилейского района (3) составляет 488 400,00 руб. (или 407 000,00 руб. без НДС 20 %).
; (3)
814 × 600,00 = 488 400,00 руб.
Где:
Σвмр - общая стоимость контейнеров для ВМР, рекомендованных к приобретению;
Νвмр - количество контейнеров для ВМР рекомендованных для приобретения;
Свмр - стоимость одного контейнера для ВМР (из открытых источников).
Амортизационные затраты на контейнеры ТКО составят:
610,00 руб. / 7лет = 87,14 руб. – годовые амортизационные затраты на 1 контейнер ТКО 
Всего в районе будет располагаться порядка 383 контейнеров для ТКО, следовательно:
87,14 руб. * 383 = 33 374,62 руб. – годовые амортизационные затраты.
Амортизационные затраты на контейнеры ВМР составят:
600,00 руб. / 7лет = 85,71 руб. – годовые амортизационные затраты на 1 контейнер ТКО 
Всего в районе будет располагаться порядка 814 контейнеров для ТКО, следовательно:
85,71 руб. * 814= 69 767,94 руб. – годовые амортизационные затраты.
Сумма годовых амортизационных затрат на контейнеры объемом 1,1 м3 равна:
33 374,62 руб. + 69 767,94 руб. = 103 142,56 руб. (или 85 952,13 руб. без НДС 20 %).
Новые контейнеры 1,1 м3 для смены стандартных контейнеров должны соответствовать требованиям действующего законодательства и ТКП 17.11-08-2020 «Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы. Правила обращения с коммунальными отходами».
К тому же контейнеры объёма 0,75 м3, подлежащие замене и утилизации можно сдать на металлолом. Так как вес одного контейнера составляет порядка 60 кг., а тариф на приём металлолома составляет 0,18 руб./кг, за сдачу контейнеров можно выручить порядка 4 633,20 руб. (Таблица 2).
Количество контейнеров объемом 0,75 м3 списанных при замене их на контейнеры объемом 1,1 м3 на контейнерных площадках Вилейского района составляет 429 шт.
Таблица 2 – Выгода от сдачи на металлолом контейнеров объёма 0,75 м3
	Количество контейнеров
	Вес, кг.
	Тариф за сдачу, р/кг.
	Стоимость сдачи металлолома, руб.

	1
	2
	3
	4

	429
	60
	0,18
	4 633,20


[bookmark: _Toc59562313][bookmark: _Toc22099750]Контейнеры объемом 0,12 м3
Для осуществления раздельного сбора отходов в частном секторе района рекомендовано снабдить физические лица 1 контейнером 0,12 м3 для отходов, не подлежащих переработке (ТКО), и 1 контейнером 0,12 м3 для смешанных ВМР (Рисунок 3).
[image: Описание: Описание: G:\Фоменок\1 Перспективное развитие\Этап III Сценарии\Наработки\0,12 м3 контейнер.jpg]
Рисунок 3 – Внешний вид контейнера 0,12 м3
Такие контейнеры оптимально подходят для физических лиц, так как обладают небольшими объемами, что позволяет с легкостью их транспортировать в пределах участков, а также облегчает их загрузку в спецавтотранспорт, при этом данного объема достаточно для накопления отходов и заявочного их удаления без образования неприятных запахов, и начала процессов разложения. Характеристики таких контейнеров представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Характеристики контейнеров 0,12 м3 для сбора ТКО и ВМР
	Характеристики
	Значения

	1
	2

	Размер, мм
	480×553×975

	Объем, л
	120

	Максимальная нагрузка, кг
	48

	Цена, руб.
	60,00


* - взято из открытых источников.
Согласно схеме обращения с коммунальными отходами Вилейского района необходима расстановка 28 830 контейнеров для сбора смешанных ТКО и ВМР объемом 0,12 м3.
Таким образом, сумма, необходимая для приобретения такого количества контейнеров (4) составляет 1 729 800,00 руб. (или 1 441 500,00 руб. без НДС 20 %):
[image: ][image: ]; (4)
28 830× 60,00 = 1 729 800,00 руб.
Где:
Σ0,12 - общая стоимость контейнеров 0,12 м3, рекомендованных к приобретению;
Ν0,12 - количество контейнеров 0,12 м3, рекомендованных для приобретения;
С0,12 - стоимость одного контейнера 0,12 м3 (из открытых источников).
[bookmark: _Toc22099751]Контейнеры объемом 0,12 м3 предлагается выдавать на основе безвозмездного пользования. 
Амортизационные затраты на 1 контейнер для ТКО или ВМР объемом 0,12 м3 составляют:
60 руб. / 7 лет = 8,6 руб.
Сумма амортизационных затрат на все контейнеры для ТКО или ВМР объемом 0,12 м3 составит:
8,6 руб. * 28 830 шт. = 247 938,00 руб. (или 206 615,00 руб. без НДС 20 %) в год.
[bookmark: _Toc59562314]Замена существующего спецавтортанспорта
Согласно Национальной стратегии развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Беларусь до 2025 года, весь спецавтоторанспорт с боковой загрузкой по мере его износа необходимо заменить на мусоровозы с задней загрузкой. 
Мусоровозы с задней загрузкой предназначены для механизированного сбора ТКО из контейнеров всех типов, их уплотнения, транспортирования, и механизированной выгрузки в местах утилизации. 
Основные преимущества мусоровозов с задней загрузкой мусора:
· опорожнение каждого контейнера занимает меньше времени, по сравнению с мусоровозами боковой загрузки;
· могут быть адаптированы к различным видам контейнеров;
· экологическая чистота. Низко расположенный бункер и конструкция контейнера практически исключают просыпание мусора при выгрузке контейнеров;
· безопасная эксплуатация, так как нет никаких движущихся частей за пределами кузова мусоровоза;
· простота в эксплуатации;
· отходы могут загружаться как автоматически, так и вручную. В частном секторе мусор часто оставляют на обочинах в контейнерах или просто в пакетах. Мусоровоз с задней загрузкой может собирать такие пакеты на ходу;
· более высокий коэффициент уплотнения мусора позволяет вывозить больший объем за один рейс.
Кроме существенных преимуществ мусоровозов с системой задней загрузки у них имеются и недостатки:
· более высокая цена по сравнению с мусоровозами с боковой загрузкой;
· более высокий уровень уплотнения только в западных марках мусоровозов, которые в два раза дороже, чем российские/белорусские мусоровозы.
На территории Вилейского района услуги по обращению с ТКО и ВМР осуществляет ГУП «Вилейское ЖКХ». 
ГУП «Вилейское ЖКХ» располагает парком транспортных средств, предназначенных для перевозки ТКО и ВМР, а также для эксплуатации имеющихся объектов захоронения ТКО, включающим в себя 15 транспортных единиц (12 мусоровозов, 3 бульдозера).
К приобретению рекомендована спецавтотехника аналогичная по грузоподъемности уже имеющимся мусоровозам. В случае приобретения и 100% обеспечения частного сектора контейнерами объемом 0,12 м3, рекомендовано увеличение транспортных единиц согласно необходимым мощностям. Предлагаемые модели* спецавтотехники для замены имеющегося автопарка представлены в таблице 4.
Таблица 4 – предлагаемые модели спецавтотехники для замены и (или) дополнения имеющегося автопарка замены*.
	Наименование
	Вместимость кузова, м3
	Грузоподъемность, кг
	Кол-во, шт
	Цена*, руб
	Стоимость, руб
	Назначение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	МАЗ-5904С2-012
	17
	7 300
	3
	149 884,8
	449 654,40
	Удаление ВМР 

	МАЗ-5904С2-012
	17
	7 300
	8
	149 884,8
	1 199 078,40
	Удаление ТКО 



* - Взято из открытых источников.
МАЗ-5904С2-012
Модель спецавтотехники (рисунок 4) предназначена для механизированной и ручной загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки ТКО. Модель оснащена механизмом загрузки заднего типа и рекомендована для участия в процессе удаления ТКО и ВМР на территории Вилейского района.

[image: ]
Рисунок 4 – МАЗ-5904С2-012
Для приобретения рекомендованы мусоровозы модели МАЗ-5904С2-012 в количестве 11 шт., объемом 17 м3 и стоимостью 149 884,80 руб. На приобретение 11 единиц мусоровозов потребуется 1 648 732,80 руб. (или 1 373 944,00 руб. без НДС 20 %).
[image: ][image: ] руб.
Стоимость 1 единицы спецавтотехники составляет порядка 149 884,8 руб. с НДС, а срок ее эксплуатации – ориентировочно 10 лет. Таким образом, амортизационные затраты на спецавтотехнику составят:
124 904,00 руб. / 10 лет = 12 490,40 руб. в год для 1 единицы спецавтотехники без НДС.
12 490,40. * 11 = 137 394,40 руб. без НДС 20 % в год.
[bookmark: _Toc59562315]Перегрузочная станция
В районе планируется закрытие и передача на рекультивацию всех мини-полигонов и полигона, все отходы будут вывозиться централизованно на полигон перегрузочную станцию, находящуюся на территории действующего полигона ТКО. Таким образом, размещение мусоросортировочной линии оптимально на территории планируемой перегрузочной станции. 
Помимо этого, необходимо учитывать досортировочную линию для раздельно собранных ВМР, которая так же будет располагаться на территории перегрузочной станции. 
Цена строительства 1 м2 ангара для перегрузочной станции составляет 150,00 бел. руб.*, принимая во внимание, что на территории ангара необходимо разместить зону выгрузки ТКО из спецавтотехники, зону складирования ТКО перед ее отправкой на региональный полигон и зону досортировки раздельно собранных ВМР, оптимальная величина ангара будет составлять 450 м2, или 30 × 15 м. Исходя из этого, стоимость ангара для перегрузочной станции может составить ориентировочно 67 500,00 бел. руб. 
Бетонная стяжка пола за 1 м2 составляет 44,00 бел. руб.*, соответственно, бетонная стяжка 450 м2 составит ориентировочно 19 800,00 бел.руб.
Для освещения такого помещения необходима установка светильных приборов (фонарей) в размере 8 шт. Цена 1 шт. фонаря приблизительно равна 900,00 бел. руб.*, таким образом стоимость осветительных приборов на весь ангар составит порядка 5 400,00 бел. руб.
Принимая во внимание все вышеуказанное, стоимость строительства перегрузочной станции ориентировочно составит 92 700,00 бел. руб. (или 77 250,00 руб. без НДС 20 %).

* - взято из открытых источников.


[bookmark: _Toc59562316]Вариант 2 «Оцинкованные контейнера, вывоз на полигон»
Вариант 2 настоящей схемы обращения с твердыми коммунальными отходами подразумевает замену контейнеров для ТКО и ВМР объемом 0,75 м3 на оцинкованные контейнеры объемом 1,1 м3. 
Отказ от оборудования перегрузочной станции на территории действующего полигона ТКО г. Вилейка и следование спецавтотехники (мусоровозов) на региональный полигон в Вилейский район, а также установку мусоросортровочной линии мощностью 5 000 тонн в год.
[bookmark: _Toc59562317]Контейнеры 1,1 м3 для сбора ТКО и ВМР
Контейнеры для сбора ТКО и ВМР объемом 0,75 м3 необходимо заменить на контейнеры 1,1 м3, это позволит беспрепятственно осуществлять загрузку контейнеров в спецавтотехнику с задним механизмом загрузки, так же экономить пространство и время – так как 2 контейнера 1,1 м3 по объему эквивалентны 3 контейнерам 0,75 м3, а по габаритам существенно меньше.
В традиционно применяемых открытых контейнерах для ВМР 0,75м3 содержится высокий процент ненужных фракций, которые загрязняют ВМР. В итоге загрязненное вторсырье становится непригодным для дальнейшей переработки. Таким образом, контейнеры нового типа должны повысить качество собираемого вторичного сырья.
Оцинкованные евроконтейнеры обладают и рядом других немаловажных преимуществ:
· евроконтейнеры более прочные. На корпус такого контейнера при загрузке в мусоровоз практически не оказывается механическое воздействие, за счёт чего он сохраняет свою форму, внешний вид и может служить 7-10 лет и более;
· экономическая выгода при обслуживании евроконтейнеров. Оцинкованные контейнеры не нужно регулярно красить, вывозятся они реже за счёт большей ёмкости;
· эстетическая привлекательность. Контейнер сохраняет свою форму и внешний вид на протяжении всего периода эксплуатации. Обычные контейнеры с течением времени из-за особенностей загрузки в мусоровоз теряют свою форму и внешний вид;
· более низкие эксплуатационные расходы на сбор отходов;
· мобильность. Контейнеры можно подкатить к загрузочному бункеру мусоровоза и не расходовать ресурс автомобиля на сложные манёвры;
· привлекательный внешний вид. Симпатичные разноцветные контейнеры совершенно не портят внешний вид придомовых территорий. 
Для замены стандартных контейнеров рассматриваются контейнеры, приспособленные к спецавтотранспорту с манипулятором задней загрузки, характеристики контейнеров представлены в таблице 5.
Таблица 5 -Характеристики новых контейнеров для ТКО и ВМР*.
	Параметр
	Контейнер 1,1 м3 для ТКО
	Контейнер 1,1 м3 для ВМР

	1
	2
	3

	Материал
	Сталь 1,21,5мм
	Сталь сетка

	Габариты
	1385×1000×1395
	1370×1000×1305

	Грузоподъемность
	440 кг
	400 кг

	Собственная масса
	130 кг
	75 кг

	Объем
	1,1 м3
	1,1 м3

	Дополнительно
	Колеса на резине, снабжены тормозом
	Колеса на резине, снабжены тормозом

	Срок эксплуатации
	10 лет
	10 лет

	Цена
	610,00 р. с НДС
	600,00 р. с НДС


* - взято из открытых источников
Примеры контейнеров 1,1 м3 для ТКО и ВМР приведены на рисунках 5-6.
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Рисунок 5 – Внешний вид оцинкованного контейнера 1,1 м3 для ТКО
[image: Описание: Описание: 115]
Рисунок 6 – Внешний вид оцинкованного контейнера 1,1 м3 для ВМР
Замена стандартных контейнеров Вилейского района будет проводится на евроконтейнеры объемом 1,1 м3. Для приобретения рекомендуется приобретение 383 контейнера для сбора ТКО 1,1 м3 и 814 контейнеров для раздельного и смешанного сбора ВМР 1,1 м3. Количество контейнеров для ТКО может изменяться и дополняться в соответствии с потребностью каждой конкретной площадки.
Общая стоимость оцинкованных контейнеров, рекомендованных к приобретению равна 722 030,00 руб. (или 601 691,67 руб. без НДС 20 %) и рассчитывается путем суммации общей стоимости всех контейнеров ТКО и ВМР (1).
; (1)
233 630,00 +488 400,00 = 722 030,00 руб.
Где:
Σобщ - общая стоимость контейнеров, рекомендованных к приобретению для Вилейского района;
Σтко - общая стоимость контейнеров для ТКО, рекомендованных к приобретению;
Σвмр - общая стоимость контейнеров для ВМР, рекомендованных к приобретению.
Стоимость оцинкованных контейнеров 1,1 м3 ТКО для Вилейского района (2) составляет 233 630,00 руб. (или 194 691,67 руб. без НДС 20 %).
; (2)
383 × 610,00 = 233 630 руб. 
Где:
Σтко - общая стоимость контейнеров для ТКО, рекомендованных к приобретению;
Νтко - количество контейнеров для ТКО рекомендованных для приобретения;
Стко - стоимость одного контейнера для ТКО (из открытых источников).
В случае приобретения оцинкованных контейнеров, стоимость контейнеров 1.1 м3 ВМР для Вилейского района (3) составляет 488 400,00 руб. (или 407 000,00 руб. без НДС 20 %).
; (3)
814 × 600,00 = 488 400,00 руб.
Где:
Σвмр - общая стоимость контейнеров для ВМР, рекомендованных к приобретению;
Νвмр - количество контейнеров для ВМР рекомендованных для приобретения;
Свмр - стоимость одного контейнера для ВМР (из открытых источников).
Амортизационные затраты на контейнеры ТКО составят:
610,00 руб. / 7лет = 87,14 руб. – годовые амортизационные затраты на 1 контейнер ТКО 
Всего в районе будет располагаться порядка 383 контейнеров для ТКО, следовательно:
87,14 руб. * 383 = 33 374,62 руб. – годовые амортизационные затраты.
Амортизационные затраты на контейнеры ВМР составят:
600,00 руб. / 7лет = 85,71 руб. – годовые амортизационные затраты на 1 контейнер ТКО 
Всего в районе будет располагаться порядка 814 контейнеров для ТКО, следовательно:
85,71 руб. * 814= 69 767,94 руб. – годовые амортизационные затраты.
Сумма годовых амортизационных затрат на контейнеры объемом 1,1 м3 равна:
33 374,62 руб. + 69 767,94 руб. = 103 142,56 руб. (или 85 952,13 руб. без НДС 20 %).
Новые контейнеры 1,1 м3 для смены стандартных контейнеров должны соответствовать требованиям действующего законодательства и ТКП 17.11-08-2020 «Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы. Правила обращения с коммунальными отходами».
К тому же контейнеры объёма 0,75 м3, подлежащие замене и утилизации можно сдать на металлолом. Так как вес одного контейнера составляет порядка 60 кг., а тариф на приём металлолома составляет 0,18 руб./кг, за сдачу контейнеров можно выручить порядка 4 633,20 руб. (Таблица 6).
Количество контейнеров объемом 0,75 м3 списанных при замене их на контейнеры объемом 1,1 м3 на контейнерных площадках Вилейского района составляет 429 шт.
Таблица 6 – Выгода от сдачи на металлолом контейнеров объёма 0,75 м3
	Количество контейнеров
	Вес, кг.
	Тариф за сдачу, р/кг.
	Стоимость сдачи металлолома, руб.

	1
	2
	3
	4

	429
	60
	0,18
	4 633,20


[bookmark: _Toc59562318]Контейнеры объемом 0,12 м3
Для осуществления раздельного сбора отходов в частном секторе района рекомендовано снабдить физические лица 1 контейнером 0,12 м3 для отходов, не подлежащих переработке (ТКО), и 1 контейнером 0,12 м3 для смешанных ВМР (Рисунок 7).
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Рисунок 7 – Внешний вид контейнера 0,12 м3
Такие контейнеры оптимально подходят для физических лиц, так как обладают небольшими объемами, что позволяет с легкостью их транспортировать в пределах участков, а также облегчает их загрузку в спецавтотранспорт, при этом данного объема достаточно для накопления отходов и заявочного их удаления без образования неприятных запахов, и начала процессов разложения. Характеристики таких контейнеров представлены в таблице 7.
Таблица 7 – Характеристики контейнеров 0,12 м3 для сбора ТКО и ВМР
	Характеристики
	Значения

	1
	2

	Размер, мм
	480×553×975

	Объем, л
	120

	Максимальная нагрузка, кг
	48

	Цена, руб.
	60,00


* - взято из открытых источников.
Согласно схеме обращения с коммунальными отходами Вилейского района необходима расстановка 28 830 контейнеров для сбора смешанных ТКО и ВМР объемом 0,12 м3.
Таким образом, сумма, необходимая для приобретения такого количества контейнеров (4) составляет 1 729 800,00 руб. (или 1 441 500,00 руб. без НДС 20 %):
[image: ][image: ]; (4)
28 830× 60,00 = 1 729 800,00 руб.
Где:
Σ0,12 - общая стоимость контейнеров 0,12 м3, рекомендованных к приобретению;
Ν0,12 - количество контейнеров 0,12 м3, рекомендованных для приобретения;
С0,12 - стоимость одного контейнера 0,12 м3 (из открытых источников).
Контейнеры объемом 0,12 м3 предлагается выдавать на основе безвозмездного пользования. 
Амортизационные затраты на 1 контейнер для ТКО или ВМР объемом 0,12 м3 составляют:
60 руб. / 7 лет = 8,6 руб.
Сумма амортизационных затрат на все контейнеры для ТКО или ВМР объемом 0,12 м3 составит:
8,6 руб. * 28 830 шт. = 247 938,00 руб. (или 206 615 руб. без НДС 20 %) в год.
[bookmark: _Toc59562319]Замена существующего спецавтортанспорта
Согласно Национальной стратегии развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Беларусь до 2025 года, весь спецавтоторанспорт с боковой загрузкой по мере его износа необходимо заменить на мусоровозы с задней загрузкой. 
Мусоровозы с задней загрузкой предназначены для механизированного сбора ТКО из контейнеров всех типов, их уплотнения, транспортирования, и механизированной выгрузки в местах утилизации. 
Основные преимущества мусоровозов с задней загрузкой мусора:
· опорожнение каждого контейнера занимает меньше времени, по сравнению с мусоровозами боковой загрузки;
· могут быть адаптированы к различным видам контейнеров;
· экологическая чистота. Низко расположенный бункер и конструкция контейнера практически исключают просыпание мусора при выгрузке контейнеров;
· безопасная эксплуатация, так как нет никаких движущихся частей за пределами кузова мусоровоза;
· простота в эксплуатации;
· отходы могут загружаться как автоматически, так и вручную. В частном секторе мусор часто оставляют на обочинах в контейнерах или просто в пакетах. Мусоровоз с задней загрузкой может собирать такие пакеты на ходу;
· более высокий коэффициент уплотнения мусора позволяет вывозить больший объем за один рейс.
Кроме существенных преимуществ мусоровозов с системой задней загрузки у них имеются и недостатки:
· более высокая цена по сравнению с мусоровозами с боковой загрузкой;
· более высокий уровень уплотнения только в западных марках мусоровозов, которые в два раза дороже, чем российские/белорусские мусоровозы.
На территории Вилейского района услуги по обращению с ТКО и ВМР осуществляет ГУП «Вилейское ЖКХ». 
ГУП «Вилейское ЖКХ» располагает парком транспортных средств, предназначенных для перевозки ТКО и ВМР, а также для эксплуатации имеющихся объектов захоронения ТКО, включающим в себя 15 транспортных единиц (12 мусоровозов, 3 бульдозера).
В случае прямого вывоза ТКО на территорию регионального полигона ТКО в Молодечненском районе, маршрут каждого мусоровоза увеличится на 17 км, а следовательно на 50 минут в обе стороны, принимая во внимание ориентировочное время для разгрузки (30 мин.), рабочее время 1 мусоровоза увеличится на 1 час 20 минут. В пересчете на 11 мусоровозов, осуществляющих услуги по вывозу ТКО, общее рабочее время увеличится на 14 часов и 40 минут. Таким образом, в результате отказа от строительства перегрузочной станции, возникает необходимость в пересмотрении рабочего графика водителей спецавтотранспорта да 12 часов в день (с 8:00 до 20:00).
К приобретению рекомендована спецавтотехника аналогичная по грузоподъемности уже имеющимся мусоровозам. В случае приобретения и 100% обеспечения частного сектора контейнерами объемом 0,12 м3, рекомендовано увеличение транспортных единиц согласно необходимым мощностям. Предлагаемые модели* спецавтотехники для замены имеющегося автопарка представлены в таблице 8.
Таблица 8 – предлагаемые модели спецавтотехники для замены и (или) дополнения имеющегося автопарка замены*.
	Наименование
	Вместимость кузова, м3
	Грузоподъемность, кг
	Кол-во, шт
	Цена*, руб
	Стоимость, руб
	Назначение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	МАЗ-5904С2-012
	17
	7 300
	3
	149 884,8
	449 654,40
	Удаление ВМР

	МАЗ-5904С2-012
	17
	7 300
	8
	149 884,8
	1 199 078,40
	Удаление ТКО



* - Взято из открытых источников.
МАЗ-5904С2-012
Модель спецавтотехники (рисунок 8) предназначена для механизированной и ручной загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки ТКО. Модель оснащена механизмом загрузки заднего типа и рекомендована для участия в процессе удаления ТКО и ВМР на территории Вилейского района.

[image: ]
Рисунок 8 – МАЗ-5904С2-012
Для приобретения рекомендованы мусоровозы модели МАЗ-5904С2-012 в количестве 11 шт., объемом 17 м3 и стоимостью 149 884,80 руб. На приобретение 11 единиц мусоровозов потребуется 1 648 732,80 руб. (или 1 373 944,00 руб. без НДС 20 %).
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Стоимость 1 единицы спецавтотехники составляет порядка 149 884,8 руб. с НДС, а срок ее эксплуатации – ориентировочно 10 лет. Таким образом, амортизационные затраты на спецавтотехнику составят:
124 904,00 руб. / 10 лет = 12 490,40 руб. в год для 1 единицы спецавтотехники без НДС.
12 490,40. * 11 = 137 394,40 руб. без НДС 20 % в год.


[bookmark: _Toc59562320]Вариант 3 «Пластиковые контейнера, перегрузочная станция»
Вариант 3 настоящей схемы обращения с твердыми коммунальными отходами подразумевает замену контейнеров для ТКО и ВМР объемом 0,75 м3 на пластиковые контейнера объемом 1,1 м3. 
Оборудование перегрузочной станции на территории действующего полигона ТКО г. Вилейка и установку мусоросортровочной линии мощностью 5 000 тонн в год.
[bookmark: _Toc59562321]Контейнеры 1,1 м3 для сбора ТКО и ВМР
Контейнеры для сбора ТКО и ВМР объемом 0,75 м3 необходимо заменить на контейнеры 1,1 м3, это позволит беспрепятственно осуществлять загрузку контейнеров в спецавтотехнику с задним механизмом загрузки, так же экономить пространство и время – так как 2 контейнера 1,1 м3 по объему эквивалентны 3 контейнерам 0,75 м3, а по габаритам существенно меньше.
В традиционно применяемых открытых контейнерах для ВМР 0,75м3 содержится высокий процент ненужных фракций, которые загрязняют ВМР. В итоге загрязненное вторсырье становится непригодным для дальнейшей переработки. Таким образом, контейнеры нового типа должны повысить качество собираемого вторичного сырья.
Пластиковые евроконтейнеры обладают и рядом других немаловажных преимуществ:
· евроконтейнеры более прочные. На корпус такого контейнера при загрузке в мусоровоз практически не оказывается механическое воздействие, за счёт чего он сохраняет свою форму, внешний вид и может служить 7 лет и более;
· экономическая выгода при обслуживании евроконтейнеров. Оцинкованные контейнеры не нужно регулярно красить, вывозятся они реже за счёт большей ёмкости;
· эстетическая привлекательность. Контейнер сохраняет свою форму и внешний вид на протяжении всего периода эксплуатации. Обычные контейнеры с течением времени из-за особенностей загрузки в мусоровоз теряют свою форму и внешний вид;
· более низкие эксплуатационные расходы на сбор отходов;
· мобильность. Контейнеры можно подкатить к загрузочному бункеру мусоровоза и не расходовать ресурс автомобиля на сложные манёвры;
· привлекательный внешний вид. Симпатичные разноцветные контейнеры совершенно не портят внешний вид придомовых территорий. 
Для замены стандартных контейнеров рассматриваются контейнеры, приспособленные к спецавтотранспорту с манипулятором задней загрузки, характеристики контейнеров представлены в таблице 9.
Таблица 9 -Характеристики новых контейнеров для ТКО и ВМР*.
	Параметр
	Контейнер 1,1 м3 для ТКО и ВМР

	1
	2

	Материал
	Пластик

	Габариты
	1370×1344×1070

	Грузоподъемность
	510 кг

	Собственная масса
	50 кг

	Объем
	1,1 м3

	Дополнительно
	Колеса на резине, снабжены тормозом

	Срок эксплуатации
	7 лет

	Цена
	570,00р. с НДС


* - взято из открытых источников
Примеры контейнеров 1,1 м3 для ТКО и ВМР приведены на рисунке 9.
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Рисунок 9 – Внешний вид пластикового контейнера 0,66 и 1,1 м3 для ТКО
Замена стандартных контейнеров Вилейского района будет проводится на евроконтейнера объемом 1,1 м3. Для приобретения рекомендуется приобретение 383 контейнера для сбора ТКО 1,1 м3 и 814 контейнера для раздельного и смешанного сбора ВМР 1,1 м3. Количество контейнеров для ТКО может изменяться и дополняться в соответствии с потребностью каждой конкретной площадки.
Общая стоимость пластиковых контейнеров, рекомендованных к приобретению равна 682 610,00 руб. (или 568 841,67 руб. без НДС 20 %) и рассчитывается путем суммации общей стоимости всех контейнеров ТКО и ВМР (1).
; (1)
218 630,00 +463 980,00 = 682 610,00 руб. 
Где:
Σобщ - общая стоимость контейнеров, рекомендованных к приобретению для Вилейского района;
Σтко - общая стоимость контейнеров для ТКО, рекомендованных к приобретению;
Σвмр - общая стоимость контейнеров для ВМР, рекомендованных к приобретению.
Стоимость пластиковых контейнеров 1,1 м3 ТКО для Вилейского района (2) составляет 218 310,00 руб. (или 181 925,00 руб. без НДС 20 %)
; (2)
383 × 570,00 = 218 310 руб. 
Где:
Σтко - общая стоимость контейнеров для ТКО, рекомендованных к приобретению;
Νтко - количество контейнеров для ТКО рекомендованных для приобретения;
Стко - стоимость одного контейнера для ТКО (из открытых источников).
В случае приобретения пластиковых контейнеров, стоимость контейнеров 1.1 м3 ВМР для Вилейского района (3) составляет 463 980,00 руб. (или 386 650,00 руб. без НДС 20 %)
; (3)
814 × 570,00 = 463 980,00 ðóá.
Где:
Σвмр - общая стоимость контейнеров для ВМР, рекомендованных к приобретению;
Νвмр - количество контейнеров для ВМР рекомендованных для приобретения;
Свмр - стоимость одного контейнера для ВМР (из открытых источников).
Амортизационные затраты на контейнеры ТКО составят:
570,00 руб. / 7лет = 81,43 руб. – годовые амортизационные затраты на 1 контейнер ТКО 
Всего в районе будет располагаться порядка 383 контейнеров для ТКО, следовательно:
81,43 руб. * 383 = 31 187,69 руб. – годовые амортизационные затраты.
Амортизационные затраты на контейнеры ВМР составят:
570,00 руб. / 7лет = 81,43 руб. – годовые амортизационные затраты на 1 контейнер ТКО 
Всего в районе будет располагаться порядка 814 контейнеров для ТКО, следовательно:
81,43 руб. * 814 = 66 284,02 руб. – годовые амортизационные затраты.
Сумма годовых амортизационных затрат на контейнеры объемом 1,1 м3 равна:
31 187,69 руб. + 66 284,02 руб. = 97 471,71 руб. (или 81 226,43 руб. без НДС 20 %).
Новые контейнеры 1,1 м3 для смены стандартных контейнеров должны соответствовать требованиям действующего законодательства и ТКП 17.11-08-2020 «Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы. Правила обращения с коммунальными отходами».
К тому же контейнеры объёма 0,75 м3, подлежащие замене и утилизации можно сдать на металлолом. Так как вес одного контейнера составляет порядка 60 кг., а тариф на приём металлолома составляет 0,18 руб./кг, за сдачу контейнеров можно выручить порядка 4 633,20 руб. (Таблица 10).
Количество контейнеров объемом 0,75 м3 списанных при замене их на контейнеры объемом 1,1 м3 на контейнерных площадках Вилейского района составляет 429 шт.
Таблица 10 – Выгода от сдачи на металлолом контейнеров объёма 0,75 м3
	Количество контейнеров
	Вес, кг.
	Тариф за сдачу, р/кг.
	Стоимость сдачи металлолома, руб.

	1
	2
	3
	4

	429
	60
	0,18
	4 633,20


[bookmark: _Toc59562322]Контейнеры объемом 0,12 м3
Для осуществления раздельного сбора отходов в частном секторе района рекомендовано снабдить физические лица 1 контейнером 0,12 м3 для отходов, не подлежащих переработке (ТКО), и 1 контейнером 0,12 м3 для смешанных ВМР (Рисунок 10).
[image: Описание: Описание: G:\Фоменок\1 Перспективное развитие\Этап III Сценарии\Наработки\0,12 м3 контейнер.jpg]
Рисунок 10 – Внешний вид контейнера 0,12 м3
Такие контейнеры оптимально подходят для физических лиц, так как обладают небольшими объемами, что позволяет с легкостью их транспортировать в пределах участков, а также облегчает их загрузку в спецавтотранспорт, при этом данного объема достаточно для накопления отходов и заявочного их удаления без образования неприятных запахов, и начала процессов разложения. Характеристики таких контейнеров представлены в таблице 11.
Таблица 11 – Характеристики контейнеров 0,12 м3 для сбора ТКО и ВМР
	Характеристики
	Значения

	1
	2

	Размер, мм
	480×553×975

	Объем, л
	120

	Максимальная нагрузка, кг
	48

	Цена, руб.
	60,00


* - взято из открытых источников.
Согласно схеме обращения с коммунальными отходами Вилейского района необходима расстановка 28 830 контейнеров для сбора смешанных ТКО и ВМР объемом 0,12 м3.
Таким образом, сумма, необходимая для приобретения такого количества контейнеров (4) составляет 1 729 800,00 руб. (или 1 441 500,00 руб. без НДС 20 %):
[image: ][image: ]; (4)
28 830× 60,00 = 1 729 800,00 руб.
Где:
Σ0,12 - общая стоимость контейнеров 0,12 м3, рекомендованных к приобретению;
Ν0,12 - количество контейнеров 0,12 м3, рекомендованных для приобретения;
С0,12 - стоимость одного контейнера 0,12 м3 (из открытых источников).
Контейнеры объемом 0,12 м3 предлагается выдавать на основе безвозмездного пользования. 
Амортизационные затраты на 1 контейнер для ТКО или ВМР объемом 0,12 м3 составляют:
60 руб. / 7 лет = 8,6 руб.
Сумма амортизационных затрат на все контейнеры для ТКО или ВМР объемом 0,12 м3 составит:
8,6 руб. * 28 830 шт. = 247 938,00 руб. (или 206 615,00 руб. без НДС 20 %) в год.
[bookmark: _Toc59562323]Замена существующего спецавтортанспорта
Согласно Национальной стратегии развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Беларусь до 2025 года, весь спецавтоторанспорт с боковой загрузкой по мере его износа необходимо заменить на мусоровозы с задней загрузкой. 
Мусоровозы с задней загрузкой предназначены для механизированного сбора ТКО из контейнеров всех типов, их уплотнения, транспортирования, и механизированной выгрузки в местах утилизации. 
Основные преимущества мусоровозов с задней загрузкой мусора:
· опорожнение каждого контейнера занимает меньше времени, по сравнению с мусоровозами боковой загрузки;
· могут быть адаптированы к различным видам контейнеров;
· экологическая чистота. Низко расположенный бункер и конструкция контейнера практически исключают просыпание мусора при выгрузке контейнеров;
· безопасная эксплуатация, так как нет никаких движущихся частей за пределами кузова мусоровоза;
· простота в эксплуатации;
· отходы могут загружаться как автоматически, так и вручную. В частном секторе мусор часто оставляют на обочинах в контейнерах или просто в пакетах. Мусоровоз с задней загрузкой может собирать такие пакеты на ходу;
· более высокий коэффициент уплотнения мусора позволяет вывозить больший объем за один рейс.
Кроме существенных преимуществ мусоровозов с системой задней загрузки у них имеются и недостатки:
· более высокая цена по сравнению с мусоровозами с боковой загрузкой;
· более высокий уровень уплотнения только в западных марках мусоровозов, которые в два раза дороже, чем российские/белорусские мусоровозы.
На территории Вилейского района услуги по обращению с ТКО и ВМР осуществляет ГУП «Вилейское ЖКХ». 
ГУП «Вилейское ЖКХ» располагает парком транспортных средств, предназначенных для перевозки ТКО и ВМР, а также для эксплуатации имеющихся объектов захоронения ТКО, включающим в себя 15 транспортных единиц (12 мусоровозов, 3 бульдозера).
К приобретению рекомендована спецавтотехника аналогичная по грузоподъемности уже имеющимся мусоровозам. В случае приобретения и 100% обеспечения частного сектора контейнерами объемом 0,12 м3, рекомендовано увеличение транспортных единиц согласно необходимым мощностям. Предлагаемые модели* спецавтотехники для замены имеющегося автопарка представлены в таблице 12.
Таблица 12 – предлагаемые модели спецавтотехники для замены и (или) дополнения имеющегося автопарка замены*.
	Наименование
	Вместимость кузова, м3
	Грузоподъемность, кг
	Кол-во, шт
	Цена*, руб
	Стоимость, руб
	Назначение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	МАЗ-5904С2-012
	17
	7 300
	3
	149 884,8
	449 654,40
	Удаление ВМР 

	МАЗ-5904С2-012
	17
	7 300
	8
	149 884,8
	1 199 078,40
	Удаление ТКО 



* - Взято из открытых источников.
МАЗ-5904С2-012
Модель спецавтотехники (рисунок 11) предназначена для механизированной и ручной загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки ТКО. Модель оснащена механизмом загрузки заднего типа и рекомендована для участия в процессе удаления ТКО и ВМР на территории Вилейского района.
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Рисунок 11 – МАЗ-5904С2-012
Для приобретения рекомендованы мусоровозы модели МАЗ-5904С2-012 в количестве 11 шт., объемом 17 м3 и стоимостью 149 884,80 руб. На приобретение 11 единиц мусоровозов потребуется 1 648 732,80 руб. (или 1 373 944,00 руб. без НДС 20 %).
[image: ][image: ] руб.
Стоимость 1 единицы спецавтотехники составляет порядка 149 884,8 руб. с НДС, а срок ее эксплуатации – ориентировочно 10 лет. Таким образом, амортизационные затраты на спецавтотехнику составят:
124 904,00 руб. / 10 лет = 12 490,40 руб. в год для 1 единицы спецавтотехники без НДС.
12 490,40. * 11 = 137 394,40 руб. без НДС 20 % в год.
[bookmark: _Toc59562324]Перегрузочная станция
В районе планируется закрытие и передача на рекультивацию всех мини-полигонов и полигона, все отходы будут вывозиться централизованно на полигон перегрузочную станцию, находящуюся на территории действующего полигона ТКО. Таким образом, размещение мусоросортировочной линии оптимально на территории планируемой перегрузочной станции. 
Помимо этого, необходимо учитывать досортировочную линию для раздельно собранных ВМР, которая так же будет располагаться на территории перегрузочной станции. 
Цена строительства 1 м2 ангара для перегрузочной станции составляет 150,00 бел. руб.*, принимая во внимание, что на территории ангара необходимо разместить зону выгрузки ТКО из спецавтотехники, зону складирования ТКО перед ее отправкой на региональный полигон и зону досортировки раздельно собранных ВМР, оптимальная величина ангара будет составлять 450 м2, или 30 × 15 м. Исходя из этого, стоимость ангара для перегрузочной станции может составить ориентировочно 67 500,00 бел. руб. 
Бетонная стяжка пола за 1 м2 составляет 44,00 бел. руб.*, соответственно, бетонная стяжка 450 м2 составит ориентировочно 19 800,00 бел.руб.
Для освещения такого помещения необходима установка светильных приборов (фонарей) в размере 8 шт. Цена 1 шт. фонаря приблизительно равна 900,00 бел. руб.*, таким образом стоимость осветительных приборов на весь ангар составит порядка 5 400,00 бел. руб.
Принимая во внимание все вышеуказанное, стоимость строительства перегрузочной станции ориентировочно составит 92 700,00 бел. руб. (или 77 250,00 руб. без НДС 20 %).

* - взято из открытых источников.


[bookmark: _Toc59562325]Вариант 4 «Пластиковые контейнера, вывоз на полигон»
Вариант 4 настоящей схемы обращения с твердыми коммунальными отходами подразумевает замену контейнеров для ТКО и ВМР объемом 0,75 м3 на пластиковые контейнера объемом 1,1 м3. 
Отказ от оборудования перегрузочной станции на территории действующего полигона ТКО г. Вилейка и следование спецавтотехники (мусоровозов) на региональный полигон в Вилейский район, а также установку мусоросортровочной линии мощностью 5 000 тонн в год.
[bookmark: _Toc59562326]Контейнеры 1,1 м3 для сбора ТКО и ВМР
Контейнеры для сбора ТКО и ВМР объемом 0,75 м3 необходимо заменить на контейнеры 1,1 м3, это позволит беспрепятственно осуществлять загрузку контейнеров в спецавтотехнику с задним механизмом загрузки, так же экономить пространство и время – так как 2 контейнера 1,1 м3 по объему эквивалентны 3 контейнерам 0,75 м3, а по габаритам существенно меньше.
В традиционно применяемых открытых контейнерах для ВМР 0,75м3 содержится высокий процент ненужных фракций, которые загрязняют ВМР. В итоге загрязненное вторсырье становится непригодным для дальнейшей переработки. Таким образом, контейнеры нового типа должны повысить качество собираемого вторичного сырья.
Пластиковые евроконтейнеры обладают и рядом других немаловажных преимуществ:
· евроконтейнеры более прочные. На корпус такого контейнера при загрузке в мусоровоз практически не оказывается механическое воздействие, за счёт чего он сохраняет свою форму, внешний вид и может служить 7-10 лет и более;
· экономическая выгода при обслуживании евроконтейнеров. Оцинкованные контейнеры не нужно регулярно красить, вывозятся они реже за счёт большей ёмкости;
· эстетическая привлекательность. Контейнер сохраняет свою форму и внешний вид на протяжении всего периода эксплуатации. Обычные контейнеры с течением времени из-за особенностей загрузки в мусоровоз теряют свою форму и внешний вид;
· более низкие эксплуатационные расходы на сбор отходов;
· мобильность. Контейнеры можно подкатить к загрузочному бункеру мусоровоза и не расходовать ресурс автомобиля на сложные манёвры;
· привлекательный внешний вид. Симпатичные разноцветные контейнеры совершенно не портят внешний вид придомовых территорий. 
Для замены стандартных контейнеров рассматриваются контейнеры, приспособленные к спецавтотранспорту с манипулятором задней загрузки, характеристики контейнеров представлены в таблице 13.
Таблица 13 -Характеристики новых контейнеров для ТКО и ВМР*.
	Параметр
	Контейнер 1,1 м3 для ТКО и ВМР

	1
	2

	Материал
	Пластик

	Габариты
	1370×1344×1070

	Грузоподъемность
	510 кг

	Собственная масса
	50 кг

	Объем
	1,1 м3

	Дополнительно
	Колеса на резине, снабжены тормозом

	Срок эксплуатации
	7 лет

	Цена
	570,00р. с НДС


* - взято из открытых источников
Примеры контейнеров 1,1 м3 для ТКО и ВМР приведены на рисунке 12.
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Рисунок 12 – Внешний вид пластикового контейнера 0,66 и 1,1 м3 для ТКО
Замена стандартных контейнеров Вилейского района будет проводится на евроконтейнера объемом 1,1 м3. Для приобретения рекомендуется приобретение 383 контейнера для сбора ТКО 1,1 м3 и 814 контейнера для раздельного и смешанного сбора ВМР 1,1 м3. Количество контейнеров для ТКО может изменяться и дополняться в соответствии с потребностью каждой конкретной площадки.
Общая стоимость пластиковых контейнеров, рекомендованных к приобретению равна 682 610,00 руб. (или 568 841,67 руб. без НДС 20 %) и рассчитывается путем суммации общей стоимости всех контейнеров ТКО и ВМР (1).
; (1)
218 630,00 +463 980,00 = 682 610,00 руб. 
Где:
Σобщ - общая стоимость контейнеров, рекомендованных к приобретению для Вилейского района;
Σтко - общая стоимость контейнеров для ТКО, рекомендованных к приобретению;
Σвмр - общая стоимость контейнеров для ВМР, рекомендованных к приобретению.
Стоимость пластиковых контейнеров 1,1 м3 ТКО для Вилейского района (2) составляет 218 310,00 руб. (или 181 925,00 руб. без НДС 20 %)
; (2)
383 × 570,00 = 218 310 руб. 
Где:
Σтко - общая стоимость контейнеров для ТКО, рекомендованных к приобретению;
Νтко - количество контейнеров для ТКО рекомендованных для приобретения;
Стко - стоимость одного контейнера для ТКО (из открытых источников).
В случае приобретения пластиковых контейнеров, стоимость контейнеров 1.1 м3 ВМР для Вилейского района (3) составляет 463 980,00 руб. (или 386 650,00 руб. без НДС 20 %)
; (3)
814 × 570,00 = 463 980,00 руб.
Где:
Σвмр - общая стоимость контейнеров для ВМР, рекомендованных к приобретению;
Νвмр - количество контейнеров для ВМР рекомендованных для приобретения;
Свмр - стоимость одного контейнера для ВМР (из открытых источников).
Амортизационные затраты на контейнеры ТКО составят:
570,00 руб. / 7лет = 81,43 руб. – годовые амортизационные затраты на 1 контейнер ТКО 
Всего в районе будет располагаться порядка 383 контейнеров для ТКО, следовательно:
81,43 руб. * 383 = 31 187,69 руб. – годовые амортизационные затраты.
Амортизационные затраты на контейнеры ВМР составят:
570,00 руб. / 7лет = 81,43 руб. – годовые амортизационные затраты на 1 контейнер ТКО 
Всего в районе будет располагаться порядка 814 контейнеров для ТКО, следовательно:
81,43 руб. * 814 = 66 284,02 руб. – годовые амортизационные затраты.
Сумма годовых амортизационных затрат на контейнеры объемом 1,1 м3 равна:
31 187,69 руб. + 66 284,02 руб. = 97 471,71 руб. (или 81 226,43 руб. без НДС 20 %).
Новые контейнеры 1,1 м3 для смены стандартных контейнеров должны соответствовать требованиям действующего законодательства и методическим рекомендациям, утвержденных приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 21.12.2010 года № 194 и Пункту 19 Главы 2 постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 1 ноября 2011г. № 110 «Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций».
К тому же контейнеры объёма 0,75 м3, подлежащие замене и утилизации можно сдать на металлолом. Так как вес одного контейнера составляет порядка 60 кг., а тариф на приём металлолома составляет 0,18 руб./кг, за сдачу контейнеров можно выручить порядка 4 633,20 руб. (Таблица 14).
Количество контейнеров объемом 0,75 м3 списанных при замене их на контейнеры объемом 1,1 м3 на контейнерных площадках Вилейского района составляет 429 шт.
Таблица 14 – Выгода от сдачи на металлолом контейнеров объёма 0,75 м3
	Количество контейнеров
	Вес, кг.
	Тариф за сдачу, р/кг.
	Стоимость сдачи металлолома, руб.

	1
	2
	3
	4

	429
	60
	0,18
	4 633,20


[bookmark: _Toc59562327]Контейнеры объемом 0,12 м3
Для осуществления раздельного сбора отходов в частном секторе района рекомендовано снабдить физические лица 1 контейнером 0,12 м3 для отходов, не подлежащих переработке (ТКО), и 1 контейнером 0,12 м3 для смешанных ВМР (Рисунок 13).
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Рисунок 13 – Внешний вид контейнера 0,12 м3
Такие контейнеры оптимально подходят для физических лиц, так как обладают небольшими объемами, что позволяет с легкостью их транспортировать в пределах участков, а также облегчает их загрузку в спецавтотранспорт, при этом данного объема достаточно для накопления отходов и заявочного их удаления без образования неприятных запахов, и начала процессов разложения. Характеристики таких контейнеров представлены в таблице 15.
Таблица 15 – Характеристики контейнеров 0,12 м3 для сбора ТКО и ВМР
	Характеристики
	Значения

	1
	2

	Размер, мм
	480×553×975

	Объем, л
	120

	Максимальная нагрузка, кг
	48

	Цена, руб.
	60,00


* - взято из открытых источников.
Согласно схеме обращения с коммунальными отходами Вилейского района необходима расстановка 28 830 контейнеров для сбора смешанных ТКО и ВМР объемом 0,12 м3.
Таким образом, сумма, необходимая для приобретения такого количества контейнеров (4) составляет 1 729 800,00 руб. (или 1 441 500,00 руб. без НДС 20 %):
[image: ][image: ]; (4)
28 830× 60,00 = 1 729 800,00 руб.
Где:
Σ0,12 - общая стоимость контейнеров 0,12 м3, рекомендованных к приобретению;
Ν0,12 - количество контейнеров 0,12 м3, рекомендованных для приобретения;
С0,12 - стоимость одного контейнера 0,12 м3 (из открытых источников).
Контейнеры объемом 0,12 м3 предлагается выдавать на основе безвозмездного пользования. 
Амортизационные затраты на 1 контейнер для ТКО или ВМР объемом 0,12 м3 составляют:
60 руб. / 7 лет = 8,6 руб.
Сумма амортизационных затрат на все контейнеры для ТКО или ВМР объемом 0,12 м3 составит:
8,6 руб. * 28 830 шт. = 247 938,00 руб. (или 206 615 руб. без НДС 20 %) в год.
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Согласно Национальной стратегии развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Беларусь до 2025 года, весь спецавтоторанспорт с боковой загрузкой по мере его износа необходимо заменить на мусоровозы с задней загрузкой. 
Мусоровозы с задней загрузкой предназначены для механизированного сбора ТКО из контейнеров всех типов, их уплотнения, транспортирования, и механизированной выгрузки в местах утилизации. 
Основные преимущества мусоровозов с задней загрузкой мусора:
· опорожнение каждого контейнера занимает меньше времени, по сравнению с мусоровозами боковой загрузки;
· могут быть адаптированы к различным видам контейнеров;
· экологическая чистота. Низко расположенный бункер и конструкция контейнера практически исключают просыпание мусора при выгрузке контейнеров;
· безопасная эксплуатация, так как нет никаких движущихся частей за пределами кузова мусоровоза;
· простота в эксплуатации;
· отходы могут загружаться как автоматически, так и вручную. В частном секторе мусор часто оставляют на обочинах в контейнерах или просто в пакетах. Мусоровоз с задней загрузкой может собирать такие пакеты на ходу;
· более высокий коэффициент уплотнения мусора позволяет вывозить больший объем за один рейс.
Кроме существенных преимуществ мусоровозов с системой задней загрузки у них имеются и недостатки:
· более высокая цена по сравнению с мусоровозами с боковой загрузкой;
· более высокий уровень уплотнения только в западных марках мусоровозов, которые в два раза дороже, чем российские/белорусские мусоровозы.
На территории Вилейского района услуги по обращению с ТКО и ВМР осуществляет ГУП «Вилейское ЖКХ». 
ГУП «Вилейское ЖКХ» располагает парком транспортных средств, предназначенных для перевозки ТКО и ВМР, а также для эксплуатации имеющихся объектов захоронения ТКО, включающим в себя 15 транспортных единиц (12 мусоровозов, 3 бульдозера).
В случае прямого вывоза ТКО на территорию регионального полигона ТКО в Молодечненском районе, маршрут каждого мусоровоза увеличится на 17 км, а следовательно на 50 минут в обе стороны, принимая во внимание ориентировочное время для разгрузки (30 мин.), рабочее время 1 мусоровоза увеличится на 1 час 20 минут. В пересчете на 11 мусоровозов, осуществляющих услуги по вывозу ТКО, общее рабочее время увеличится на 14 часов и 40 минут. Таким образом, в результате отказа от строительства перегрузочной станции, возникает необходимость приобретения еще 2х дополнительных единиц спецатотехники.
К приобретению рекомендована спецавтотехника аналогичная по грузоподъемности уже имеющимся мусоровозам. В случае приобретения и 100% обеспечения частного сектора контейнерами объемом 0,12 м3, рекомендовано увеличение транспортных единиц согласно необходимым мощностям. Предлагаемые модели* спецавтотехники для замены имеющегося автопарка представлены в таблице 16.
Таблица 16 – предлагаемые модели спецавтотехники для замены и (или) дополнения имеющегося автопарка замены*.
	Наименование
	Вместимость кузова, м3
	Грузоподъемность, кг
	Кол-во, шт
	Цена*, руб
	Стоимость, руб
	Назначение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	МАЗ-5904С2-012
	17
	7 300
	3
	149 884,8
	449 654,40
	Удаление ВМР 

	МАЗ-5904С2-012
	17
	7 300
	8
	149 884,8
	1 199 078,40
	Удаление ТКО 



* - Взято из открытых источников.
МАЗ-5904С2-012
Модель спецавтотехники (рисунок 14) предназначена для механизированной и ручной загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки ТКО. Модель оснащена механизмом загрузки заднего типа и рекомендована для участия в процессе удаления ТКО и ВМР на территории Вилейского района.

[image: ]
Рисунок 14 – МАЗ-5904С2-012

Для приобретения рекомендованы мусоровозы модели МАЗ-5904С2-012 в количестве 11 шт., объемом 17 м3 и стоимостью 149 884,80 руб. На приобретение 11 единиц мусоровозов потребуется 1 648 732,80 руб. (или 1 373 944,00 руб. без НДС 20 %).
[image: ][image: ] руб.
Стоимость 1 единицы спецавтотехники составляет порядка 149 884,8 руб. с НДС, а срок ее эксплуатации – ориентировочно 10 лет. Таким образом, амортизационные затраты на спецавтотехнику составят:
124 904,00 руб. / 10 лет = 12 490,40 руб. в год для 1 единицы спецавтотехники без НДС.
12 490,40. * 11 = 137 394,40 руб. без НДС 20 % в год.
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Для осуществления экономического расчета эффективности проекта, помимо инвестиционных затрат, необходимо учесть затраты, возникающие в процессе обращения с ТКО и ВМР (далее – эксплуатационные затраты).
В эксплуатационные затраты включены затраты по вывозу мусора, затраты на сортировку и захоронение отходов, также учтены общепроизводственные и общехозяйственные расходы.
Затраты по вывозу мусора включают:
· расходы на топливо;
· расходы на технический ремонт и обслуживание спецтранспорта.
Расходы на топливо рассчитаны исходя из маршрутного графика вывоза ТКО в Вилейском районе. В расчётах учтены маршруты вывоза от многоквартирной застройки и индивидуальной застройки.
Среднемесячный километраж спецтранспорта по вариантам 1 и 3 составит 21 480,0 км. или 257 760,0 км в год. 
Расчет затрат на топливо для спецтранспорта представлен в таблице 18.
Таблица 18 – Затраты на топливо для спецтранспорта по вариантам 1 и 3
	1
	2

	Стоимость топлива (дизельное) (руб/л) (на 6.05.2020)
	1,78

	Средний расход топлива (дизельное), л/100 км*
	19,60

	Затраты топлива, л
	50 520,96

	Затраты на топливо, руб. (с НДС)
	89 927,31

	Затраты на топливо, руб. (без НДС)
	74 393,43


Среднемесячный километраж спецтранспорта по вариантам 2 и 4 с учетом проезда до мусоросортировочного комплекса туда и обратно составит 27 480,00 км или 329 760,0 км в год. 
Расчет затрат на топливо для спецтранспорта представлен в таблице 19.
Таблица 19 – Затраты на топливо для спецтранспорта по вариантам 2 и 4
	1
	2

	Стоимость топлива (дизельное) (руб/л) (на 6.05.2020)
	1,78

	Средний расход топлива (дизельное), л/100 км*
	19,60

	Затраты топлива, л
	64 632,96

	Затраты на топливо, руб. (с НДС)
	115 046,67

	Затраты на топливо, руб. (без НДС)
	95 872,23


Стоимость топлива принята на уровне 1,78 рублей за литр по состоянию на 15.05.2020 и в дальнейшем используется для расчёта на этом уровне, в связи с невозможностью прогнозирования дальнейшего изменения показателя по годам. Расход топлива на 100 км рассчитан исходя из усреднённой нормы расхода по используемым единицам спецтранспорта.
Таким образом, ежегодные затраты на топливо по вариантам 1 и 3 составят порядка 89 927,31 рублей (с НДС) и 74 393,43 рублей (без НДС). 
Ежегодные затраты на топливо по вариантам 2 и 4 составят порядка 115 046,67 рублей (с НДС) и 95 872,23 рублей (без НДС).
Расходы на технический ремонт и обслуживание спецтранспорта посчитаны по методике приведенной в Приказе Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 19 июля 2012 года № 391-Ц «Об утверждении рекомендаций по установлению норм времени на единицу транспортной работы, норм затрат на техническое обслуживание и ремонт автомобильных транспортных средств» (в ред. приказов Минтранса от 18.07.2014 № 279-Ц, от 29.03.2017 № 99-Ц).
По случаю отсутствия утвержденной нормы на техническое обслуживание и ремонт марки транспортного средства приобретаемого для вывоза отходов была применена усреднённая норма по марке (модели) транспортного средства, наиболее соответствующей по техническим характеристикам выбранному транспортному средству (МАЗ-533702). 
Таблица 20 – Безразмерные коэффициенты, принятые для расчёта
	Марка (модель) автомобильного транспортного средства
	Статьи затрат
	Диапазон пробега с начала эксплуатации, тыс. км

	
	
	101 - 300

	1
	2
	3

	МАЗ-533702-КС-3579, -КО-806 специальные
	ЗП
	167,2

	
	МЗ
	103,01

	
	СМ
	4,83


Расчёт затрат на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств для вариантов 1 и 3 представлен в таблице 21.
Таблица 21 – Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств по вариантам 1 и 3
	Статья затрат
	Сумма, руб.

	1
	2

	на заработную плату рабочих, занятых техническим обслуживанием и ремонтом автомобильных транспортных средств (Sзп)
	19 824,84

	на материальные затраты (Sмз)
	28 144,97

	на смазочные материалы (Sсм)
	3 593,20

	Итого
	51 562,81



; 
SЗП = 167,2 × 0,46 (257760/1000) = 19 824,84

; 
SМЗ = 103,01 ×1,06 (257760/1000) = 28 144,97

; 

Sсм = 74 393,43 × 4,83/100 = 3 593,20
Расчёт затрат на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств для вариантов 2 и 4 представлен в таблице 22.
Таблица 22 – Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств по вариантам 2 и 4
	Статья затрат
	Сумма, руб.

	1
	2

	на заработную плату рабочих, занятых техническим обслуживанием и ремонтом автомобильных транспортных средств (Sзп)
	25 362,50

	на материальные затраты (Sмз)
	36 006,69

	на смазочные материалы (Sсм)
	4 630,63

	Итого
	65 999,82



; 
SЗП = 167,2 × 0,46 (329 760,0/1000) = 25 362,50

; 
SМЗ = 103,01 ×1,06 (329 760,0/1000) = 36 006,69

; 

Sсм = 95 872,23 × 4,83/100 = 4 630,63
где 
Sзп, Sмз, Sсм – суммы затрат по соответствующим статьям затрат;
ЗП, МЗ, СМ – соответственно нормы по статьям на 1000 км пробега;
СТ – часовая тарифная ставка рабочего первого разряда, действующая в организации, руб.;
L – планируемый пробег, км;
ИЦ – индекс цен производителей промышленной продукции производственно-технического назначения;
ЗТ – затраты на топливо, руб.
Исходя из принятых норм, а также планируемого пробега спецтранспорта, планируемые затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств по вариантам 1 и 3 составят 51 562,81 рублей, по вариантам 2 и 4 составят 65 999,82 рублей.
Затраты на сортировку отходов включают стоимость электроэнергии, затрачиваемой при работе мусоросортировочной станции, предполагаемые затраты представлены в таблице 23. Время работы станции рассчитано исходя из количества рабочих дней в 2020 году и восьмичасового рабочего дня.
Таблица 23 – Затраты на электроэнергию при сортировке отходов
	Мощность линии, кВт
	Тарифы на электроэнергию, руб.
	Сумма, руб.

	1
	2
	3

	4,5
	0,209
	9 180,01


Затраты на заработную плату основных рабочих были рассчитаны исходя из среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по предприятию за 2019 год. 
В таблице 24 приведены годовые затраты на оплату труда основных рабочих, а также отчисления в фонд социальной защиты населения и Белгосстрах по вариантам 1 и 3.
Таблица 24  – Годовые затраты на оплату труда по вариантам 1 и 3
	Должность
	Количество
	Средняя заработная плата, руб.
	Итого, руб.

	1
	2
	3
	4

	Водитель
	11
	788,0
	8 668,00

	Сортировщик
	2
	
	1 576,00

	Грузчик
	11
	
	8 668,00

	Всего в месяц, руб.
	
	
	18 912,00

	Всего в год, руб.
	
	
	226 944,00

	Отчисления от заработной платы, 34,6 %
	
	
	78 522,62

	Всего затраты на оплату труда
	
	
	305 466,62


В таблице 25 приведены годовые затраты на оплату труда основных рабочих, а также отчисления в фонд социальной защиты населения и Белгосстрах по вариантам 2 и 4.
Таблица 25  – Годовые затраты на оплату труда по вариантам 2 и 4
	Должность
	Количество
	Средняя заработная плата, руб.
	Итого, руб.

	1
	2
	3
	4

	Водитель
	11
	788,0
	8 668,00

	Сортировщик
	2
	
	1 576,00

	Грузчик
	11
	
	8 668,00

	Всего в месяц, руб.
	
	
	18 912,00

	Всего в год, руб.
	
	
	226 944,00

	Отчисления от заработной платы, 34,6 %
	
	
	78 522,62

	Всего затраты на оплату труда
	
	
	305 466,62


Таким образом, общие ежегодные эксплуатационные затраты на реализацию вариантов 1 и 3 проекта без учёта общепроизводственных и общехозяйственных расходов по первому варианту составят 428 422,86 рубля, с учетом общепроизводственных и общехозяйственных расходов – 544 097,032 рублей.
Таким образом, общие ежегодные эксплуатационные затраты на реализацию вариантов 2 и 4 проекта без учёта общепроизводственных и общехозяйственных расходов по первому варианту составят 467 338,67 рубля, с учетом общепроизводственных и общехозяйственных расходов – 593 520,11 рублей.
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Выручка по проекту включает в себя выручку от реализации услуг по вывозу, обезвреживанию и переработке ТКО, а также выручку за сдачу извлеченных ВМР в процессе использования мусоросортировочной станции. 
При расчёте выручки от реализации услуг по вывозу, обезвреживанию и переработке твердых коммунальных отходов использовался плановый показатель образования отходов на 2020 год – 98,3 тыс. м3. Тариф за оплату коммунальных услуг взят на уровне тарифа за вывоз и захоронение ТКО для населения из жилых домов, не оборудованных функционирующим мусоропроводом, или оборудованных функционирующим мусоропроводом, субсидируемый государством (8,6019 (без НДС), руб/м3). 
Умножив тариф на объём образованных отходов получим размер платежей за услуги по вывозу, обезвреживанию и переработке твердых коммунальных отходов – 845 566,77 руб.
Также следует учесть, что ЖКХ Вилейского района получает компенсацию затрат по сбору ВМР от государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» в соответствии с Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2019 № 960 «Об установлении на 2019 год размеров расходования средств компенсации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям расходов по сбору отходов товаров и отходов упаковки и внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2012 г. № 708.
Таблица 26 –  Объём возмещения затрат по сбору ВМР
	ВМР
	Объёмы (расчетные), тонн
	Размер возмещения, руб. за тонну
	Сумма, руб.

	1
	2
	3
	4

	Макулатура 
	478,55
	90
	43 069,50

	Стеклобой
	456,75
	140
	63 945,00

	ПЭТ
	454,30
	150
	68 145,00

	Итого
	
	 
	175 159,50


Таким образом, объёмы возмещения затрат предприятия по сбору ВМР ориентировочно могут составить на будущие года 175 159,50 рублей. 
Рассчитаем доход предприятия от установки досортировочной станции.
Ожидаемая масса образования отходов по группам, рассчитанная на основании ранее проведённого исследования представлена в таблице 27. Процент извлечения ВМР из раздельно собранных ВМР, поступающих на линию досортировки, принят на уровне 70 %.
Таблица 27 –  Ожидаемая масса образования ВМР по группам отходов
	Ожидаемые массы образования ВМР на период 2020-2025 гг.

	ВМР
	Тонны
	% извлечения, тонн

	1
	2
	3

	Стекло
	652,50
	456,75

	Бумага
	683,64
	478,55

	Полимеры
	649,00
	454,3


С учётом стоимость сдачи извлечённых ВМР получим следующую выручку (таблица 218).
Таблица 18 –  Показатели выручки от сдачи ВМР
	ВМР
	Объём извлечения, тонн
	Цена сдачи без НДС, руб.
	Сумма, руб.

	Стекло
	456,75
	100
	45 675,00

	Бумага
	478,55
	100
	47 855,00

	Полимеры
	454,30
	200
	90 860,00

	Итого
	
	
	184 390,00


В результате произведенных расчётов получены следующие доходы от реализации проекта (таблица 29).
Таблица 29 –  Доходы от реализации проекта 
	Выручка
	Сумма, руб.

	1
	2

	От сдачи отсортированных отходов
	184 390,00

	Компенсация
	175 159,50

	Платежи за услуги по вывозу, обезвреживанию и переработке ТКО
	845 566,77

	Всего
	1 205 166,27


Таким образом, общая выручка от реализации проекта без учёта НДС составит порядка 1 029 956,77 руб., с учётом компенсации за сбор ВМР общий приток денежных средств по проекту составит 1 205 166,27 рублей.
Следует отметить, что выручка от реализации проекта по первому и по второму варианту проекта будет одинаковой, переменной же частью являются затраты на реализацию проекта.
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Таблица 30 – Размеры инвестиций для реализации перспективной схемы Вилейского района
	Позиция
	Вариант 1, руб. без НДС 20 %
	Вариант 2, руб. без НДС 20 %
	Вариант 3, руб. без НДС 20 %
	Вариант 4, руб. без НДС 20 %

	1
	2
	3
	4
	5

	Контейнеры:
	601 691,67
	601 691,67
	568 575,00
	568 575,00

	ТКО 1,1 м3
	194 691,67
	194 691,67
	181 925,00
	181 925,00

	ВМР 1,1 м3
	407 000,00
	407 000,00
	386 650,00
	386 650,00

	ТКО и ВМР 0,12 м3
	1 441 500,00
	1 441 500,00
	1 441 500,00
	1 441 500,00

	Спецавтотранспорт:
	1 373 944,00
	1 373 944,00
	1 373 944,00
	1 373 944,00

	МАЗ-5904С2-012
	1 373 944,00
	1 373 944,00
	1 373 944,00
	1 373 944,00

	Перегрузочная станция
	77 250,00
	
	77 250,00
	

	ИТОГО:
	3 494 385,67
	3 417 135,67
	3 461 296,00
	3 384 019,00

	Эксплуатационные затраты:
	544 097,032
	593 520,11
	544 097,032
	593 520,11

	Амортизационные затраты:
	430 284,53
	429 961,53
	425 235,83
	425 235,83


Наименьшая из возможных вариантов сумма инвестиций для реализации перспективной схемы Вилейского района ориентировочно равна 3 384 019,00 руб. (три миллиона триста восемьдесят четыре тысячи девятнадцать рублей ноль копеек).
Таблица 31 – Инвестиционные затраты в 1й год реализации проекта
	№ п/п
	Оборудование
	Количество, шт
	Цена, руб
	Стоимость без НДС 20 %, руб

	1
	Контейнеры ТКО 1,1 м3
	190
	570,00
	90 250,00

	2
	Контейнеры ВМР 1,1 м3
	250
	570,00
	118 750,00

	3
	Контейнеры ТКО/ВМР 0,12 м3
	15 527
	60,00
	776 350,00

	4
	МАЗ-5904С2-012
	3
	149 884,80
	374 712,00

	
	Итого:
	
	
	1 360 062,00



Таблица 32 – Инвестиционные затраты в 2й год реализации проекта
	№ п/п
	Оборудование
	Количество, шт
	Цена, руб
	Стоимость, руб

	1
	Контейнеры ТКО 1,1 м3
	193
	570,00
	91 675,00

	2
	Контейнеры ВМР 1,1 м3
	250
	570,00
	118 750,00

	3
	Контейнеры ТКО/ВМР 0,12 м3
	13 303
	60,00
	665 150,00

	4
	МАЗ-5904С2-012
	3
	149 884,80
	374 712,00

	
	Итого:
	
	
	1 250 287,00



Таблица 33 – Инвестиционные затраты в 3й год реализации проекта
	№ п/п
	Оборудование
	Количество, шт
	Цена, руб
	Стоимость, руб

	1
	Контейнеры ВМР 1,1 м3
	314
	570,00
	149 150,00

	2
	МАЗ-5904С2-012
	3
	149 884,80
	374 712,00

	
	Итого:
	
	
	523 862,00



Таблица 34 – Инвестиционные затраты в 4й год реализации проекта
	№ п/п
	Оборудование
	Количество, шт
	Цена, руб
	Стоимость, руб

	1
	МАЗ-5904С2-012
	2
	149 884,80
	249 808,00

	
	Итого:
	
	
	249 808,00
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